[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]

# Configuring Frame Relay Layer 2 Services

To configure Frame Relay layer 2 services over MPLS with the RFC-4619 Frame Relay pseudowire type:

1. Configure the Frame Relay interface.
   `
   host1(config)#interface serial 4/1:1/1
   host1(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
   host1(config-if)#frame-relay intf-type dte
   host1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
   host1(config-if)#interface serial 4/1:1/1.1
   host1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 17 ietf
   `
2. Specify MPLS tunneling by using the appropriate command.
   `
   host1(config-if)#mpls-relay 10.10.100.2 45
   `

   or

   `
   host1(config-if)#route interface tunnel mpls:tunnel6 45
   `
3. Configure Frame Relay and MPLS on the remote PE router.

[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]