[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]

# Configuring Ethernet/VLAN Layer 2 Services

To configure Ethernet/VLAN layer 2 services over MPLS:

1. Configure the Ethernet/VLAN interface.
   `
   host1(config)#interface fastEthernet 4/0
   host1(config-if)#encapsulation vlan
   host1(config-if)#interface fastEthernet 4/0.3
   host1(confi-if)#vlan id 201
   `
2. Specify MPLS tunneling by using the appropriate command.
   `
   host1(config-if)#mpls-relay 10.10.100.2 45
   `

   or

   `
   host1(config-if)#route interface tunnel mpls:tunnel6 45
   `
3. Configure Ethernet/VLAN and MPLS on the remote PE router.

#### Related Topics

- encapsulation vlan
- interface fastEthernet
- mpls-relay
- route interface
- vlan id

[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]