[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]

# Configuring PPPoE over a Static Ethernet Interface

To configure PPPoE over an Ethernet interface:

1. Specify a Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, or 10-Gigabit Ethernet port.
   `
   host1(config)#interface fastEthernet 4/1
   `
2. Specify PPPoE as the encapsulation method on the interface.
   `
   host1(config-if)#pppoe
   `
3. Create a PPPoE subinterface.
   `
   host1(config-if)#pppoe subinterface fastEthernet 4/1.1
   `
4. Specify PPP as the encapsulation method on the interface.
   `
   host1(config-if)#encapsulation ppp
   `
5. Assign an IP address and mask.
   `
   host1(config-if)#ip address 164.10.6.51 255.255.255.0
   `
6. (Optional) Configure additional PPPoE subinterfaces by completing Steps 3 through 5 using unique numbering.

Figure 10 illustrates this configuration.

Figure 10: Example of PPPoE Stacking Configuration Procedure

[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]