[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]

# Configuration Example

The following example illustrates how to configure the layers on a channelized T3 interface:

`

host1(config)#controller t3 0/1
host1(config-controll)#no shutdown
host1(config-controll)#framing c-bit
host1(config-controll)#clock source internal module
host1(config-controll)#cablelength 220
host1(config-controll)#t1 2 framing esf
lihost1(config-controll)#t1 2 clock source internal
host1(config-controll)#t1 2 loopback local
host1(config-controll)#t1 2/1 timeslots 1,3-8,10
host1(config-controll)#exit
host1(config)#interface serial 0/1:2/1
host1(config-if)#invert data
host1(config-controll)#exit

`

[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]