# Configuring Frame Relay Layer 2 Services

To configure Frame Relay layer 2 services over MPLS with the RFC-4619 Frame Relay pseudowire type:

1. Configure the Frame Relay interface.
   host1(config)#interface serial 4/1:1/1 host1(config-if)#encapsulation frame-relay ietf host1(config-if)#frame-relay intf-type dte host1(config-if)#frame-relay lmi-type ansi host1(config-if)#interface serial 4/1:1/1.1 host1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 17 ietf
2. Specify MPLS tunneling by using the appropriate command.
   host1(config-if)#mpls-relay 10.10.100.2 45

   or

   host1(config-if)#route interface tunnel mpls:tunnel6 45
3. Configure Frame Relay and MPLS on the remote PE router.