# Monitoring QoS Parameter Definitions

#### Purpose

Display the QoS parameter definition settings for QoS administrators.

#### Action

To display the settings for a specific QoS parameter definition:

    host1#show qos-parameter-define ip-multicast
                 controlled instance  subscriber
     parameter   interface  interface interface  value
        name       types      types     types    range
    ------------ ---------- --------- ---------- ------
    ip-multicast ip         ip, ipv6  <none>     <none>
     parameter
        name                  properties
    ------------ -------------------------------------
    ip-multicast ip-multicast-adjustment, hierarchical

To display information about QoS parameter definitions in condensed format:

    host1#show qos-parameter-define voice1 brief

To display references to all QoS parameter definitions:

    host1#show qos-parameter-define references

#### Meaning

Table 57 lists the show qos-parameter-define command output fields.

Table 57: show qos-parameter-define Output Fields

Field Name | Field Description
--- | ---
parameter name | Name of the parameter definition
controlled interface types | Types of controlled-interface types that are available for the parameter definition
instance interface types | Types of instance-interface types that are available for the parameter definition
subscriber interface types | Types of subscriber-interface types that are available for the parameter definition
value range | Range assigned to the parameter definition
properties | Applications and hierarchical settings assigned to the parameter definition

#### Related Documentation

- Configuring a Basic Parameter Definition for QoS Administrators
- show qos-parameter-define