# Example: Configuring MPLS for a LAG Bundle

The following example displays configuration of LACP for two Fast Ethernet interfaces in slot 5. The interfaces are enabled for active LACP. The speed and duplex characteristics are the same for both interfaces.

host1(config)#interface fastEthernet 5/0 host1(config-if)#speed 100 host1(config-if)#duplex full host1(config-if)#lacp active host1(config-if)#interface fastEthernet 5/1 host1(config-if)#speed 100 host1(config-if)#duplex full host1(config-if)#lacp active

The following commands create a virtual router, add the Ethernet physical interfaces to a LAG bundle named kanata, assign an IP address, and configure MPLS.

host1(config)#virtual router kanata host1:kanata(config)#interface lag kanata host1:kanata(config-if)#member-interface fastEthernet 0/0 host1:kanata(config-if)#member-interface fastEthernet 0/5 host1:kanata(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 host1(config-if)#mpls