[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]

# ip policy-parameter hierarchical

#### Syntax

ip policy-parameter hierarchical parameterName { nodeValue | atm | atm-vc | atm-vp vpValue | ethernet | fr-vc | forwarding | svlan svlanValue | vlan }

no policy-parameter parameterName

#### Release Information

Command introduced in JUNOSe Release 8.0.0.

#### Description

Specifies a parameter value for IP interfaces. The no version removes the policy parameter and its contents.

#### Options

- parameterName—Name of policy parameter
- nodeValue— Aggregation node number in the range 1–65535
- vpValue—ATM VPI number in the range 0–255
- svlanValue—SVLAN ID number in the range 0–4095

#### Mode

Interface Configuration

#### Related Topics

- Creating a Classifier Group for a Policy List

[Contents] [Prev] [Next] [Index] [Report an Error]