> - Downloads
> - Creating a QoS Parameter on an Interface Superset or Interface Set
> - Related Topics
> - Monitoring the QoS Profiles Attached to an Interface
> - Monitoring the QoS Scheduler Hierarchy
> - Monitoring Shared Shapers
> - controlled-interface-type
> - instance-interface-type
> - qos-interface-set
> - qos-interface-superset
> - qos-parameter
> - qos-profile

> # Creating a QoS Parameter on an Interface Superset or Interface Set

> ## Configuring a QoS Parameter Definition for an Interface Superset or an Interface Set

> You can configure a parameter definition to recognize an interface superset or an interface set as controlled-interface types and instance interface-types.

> Controlled-interface types specify resources that the parameter instance can control. Instance-interface types are the interface types to which the QoS client can apply a parameter instance.

> To specify an interface set or an interface superset in a QoS parameter definition:

> 1. Specify the QoS parameter definition.
>    `
>    host1(config)#qos-parameter-define business
>    `
> 2. Configure the controlled-interface type and specify the interface set or the interface superset.
>    `
>    host1(config-qos-parameter-define)#controlled-interface-type set
>    host1(config-qos-parameter-define)#controlled-interface-type superset
>    `

>    You can specify up to four controlled-interface types for each parameter definition.

> 3. Configure the instance-interface type and specify the interface set or the interface superset.
>    `
>    host1(config-qos-parameter-define)#instance-interface-type set
>    host1(config-qos-parameter-define)#instance-interface-type superset
>    `

>    You can specify up to eight instance-interface types for each parameter definition.

> ## Creating a QoS Parameter Instance for an Interface Superset

> To create a QoS parameter instance for an interface superset:

> 1. Specify the QoS interface superset.
>    `
>    host1(config)#qos-interface-superset vlan-superset
>    `
> 2. Create the QoS parameter instance.
>    `
>    host1(config-qos-interface-superset)#qos-parameter business-data
>    `
> 3. Attach the QoS profile.
>    `
>    host1(config-qos-interface-superset)#qos-profile vlan
>    `

> ## Creating a QoS Parameter Instance for an Interface Set

> To create a QoS parameter instance for an interface set:

> 1. Specify the QoS interface set.
>    `
>    host1(config)#qos-interface-set vlan-set
>    `
> 2. Create the QoS parameter instance.
>    `
>    host1(config-qos-interface-set)#qos-parameter business-data
>    `
> 3. Attach the QoS profile.
>    `
>    host1(config-qos-interface-set)#qos-profile vlan
>    `

> #### Published: 2009-09-24

> Copyright © 2009, Juniper Networks, Inc. All rights reserved. Trademark Notice.