# atm-vp qos-parameter

#### Syntax

atm-vp vpi qos-parameter qosParameterInstanceName qosParameterInstanceValue

no atm-vp vpi qos-parameter qosParameterInstanceName

#### Release Information

Command introduced in JunosE Release 7.1.0.

#### Description

Attaches a QoS parameter instance to the specified VP on the ATM major interface. The no version detaches the parameter instance from the specified VP.

#### Options

- vpi—Virtual path identifier of this PVC; number in the range 0–255
- qosParameterInstanceName—Name of the parameter instance that you want to attach to the VP
- qosParameterInstanceValue—Number of the scheduler rate for the parameter instance; the default value is the minimum value defined in the parameter definition

#### Mode

Interface Configuration

#### Related Documentation

- Creating Parameter Instances