# svlan qos-parameter

#### Syntax

svlan s-vlanIdValue qos-parameter qosParameterInstanceName qosParameterValue

no svlan s-vlanIdValue qos-parameter qosParameterInstanceName

#### Release Information

Command introduced in JunosE Release 7.1.0.

#### Description

Attaches a QoS parameter instance to the specified S-VLAN ID on the Ethernet major interface. The no version detaches the parameter instance from the S-VLAN ID.

#### Options

- s-vlanIdValue—S-VLAN ID number in the range 0–4095
- qosParameterInstanceName—Name of the parameter instance that you want to attach to the VP
- qosParameterInstanceValue—Number of the scheduler rate for the parameter instance; the default value is the minimum value defined in the parameter definition

#### Mode

Interface Configuration

#### Related Documentation

- Creating Parameter Instances